What shit goes where: for my main man Parker

Power Supply: Vdd and Vss (pins 99 and 100)

Ethernet: C4 (pin 33)

Special Sensor: C9, A8, and A9 (Pins 66, 67, and 68)

Breakouts:

-USART: B11, B12, B13, and B14 (Pins 48, 51, 52, and 53)

-I2C: B5, B6, B7 (Pins 91, 92, and 93)

-SPI: C2 and C3 (Pins 17 and 18)

Ducer GPIOs: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B0, and B1 (Pins 23,24,25,26,29,30,31,32,35, and 36)

Actuator GPIOs: D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, H1, H0, C15, C14, C13 (Pins 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 12, 13, 7, 8 ,and 0)